Begleitkühlanlage

Außenmaße:
Breite:	455 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	415 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +8 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	250 g
Anschlusswert:	510 W / 230 V

Begleitkühlanlage, steckerfertig 
außen galvanisiertes Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahleffektlack (RAL 9006) lackiert 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung 
ergonomisch geformte und zu allen Seiten abgerundete schlagfeste Abdeckung 
Monoblock-Hochleistungs-Kühlsystem 
14 l-Wasserbad mit Wasserstandsanzeige außen und Ablaufpumpe 
alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet

Hersteller:	NordCap
Typ:	PK 1