Regenerationsofen

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	855 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 160 °C

Regenerationsofen mit Umluft-Beheizungssystem und Direktdampf 
für 6 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm, Abstand 75 mm 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür mit Schnappverschluss, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar (Sonderzubehör) 
Einbringtemperatur: -18 bis +3 °C 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung mit LCD Touchscreen zur Regelung von Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
mit Startverzögerung und Programm für Regenerierung von frittierten Waren 
Temperatur regelbar von 30 - 160 °C, Sicherheitsthermostat für den Garraum 
manuell einstellbare Entlüftung für den Abzug überschüssiger Feuchtigkeit 
autoreverser Lüfterradbetrieb für gleichmäßige Regenerationsergebnisse 
akustisches Signal am Ende des Zyklus 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten, zentraler Garraum-Abfluss
zur Erleichterung der Reinigungs- und Spülarbeiten 
serienmäßig mit Hordengestell für GN 1/1 
höhenverstellbare Füße

Hinweis:
Das GN-Hordengestell 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein EN-Hordengestell 600 x 400 mm ersetzt werden. 
Bitte bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	RRO 061 E

Sonderzubehör:
Climachef - Automatische Steuerung für Innen-Klima
USB Schnittstelle zum Auslesen von HACCP Daten
externer Wassertank, anstelle Festwasseranschluss, an der Geräteseite anbringbar
Glastür mit separater Beleuchtung für den Innenraum, für Modell RRO 061 E
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Türanschlagwechsel