COOL-LINE-Getränketheke

Außenmaße:
Breite:	2450 mm
Tiefe:	643 mm
Höhe:	930 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1147 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +12 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	320 g
Anschlusswert:	277 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,6 kWh / 24h

steckerfertig 
je nach Modell mit Flügeltüren und/ oder mit 2 übereinander angeordneten Auszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm) 
Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnet 
Thekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstah, Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech 
Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt 
Umluftverdampfer in Mittelausführung 
automatische Tauwasserverdunstung 
Steuerung mechanisch 
Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen

Hersteller:	NordCap
Typ:	TURIN, ohne Abdeckung

Sonderzubehör:
*Schanktischabdeckung COOL SAD 2500-2 CNS
*Getränketheke-Unterschrank EU89 für Tiefkühlbox Helsinki
*Getränketheke-Unterschrank EU89 für Eiswürfelbereiter SDN 45
*Vollauszug, werksseitig montiert (pro Lade)
*Mehrpreis für Glastür statt Volltür für Standard Thekenlinie
*Verkleidung linke Außenseite
*Verkleidung rechte Außenseite
*Verkleidung gastseitig
*Schloss
*4 Lenkrollen, 2 feststellbar, 75 mm Durchmesser
*Abfalleimer aus CNS in Tür verbaut
*Abfalleimer und Rahmen mit Brandschutzklappe, CNS, in der Tür verbaut
*gekürzter Rollenauszug (pro Zug)
*Mehrpreis für Trennung Kühlabteil vom Unterschrank