Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	2008 mm
Tiefe:	859 mm
Höhe:	2050 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1470 mm
Bruttoinhalt:	1807 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 60 % RF:	-16 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	3000 W / 230 VAnschlusswert:	Abtauphase: 3220 W / 230 V
Energieverbrauch:	34,5 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
mit 3 hermetischen Kompressoren 
3 selbstschließende Glastüren, beschlagfreie Doppelverglasung mit Aluminium-Rahmen, Türrahmenheizung 
Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
horizontal und vertikal angeordnete sparsame LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 60 mm 
elektronischer Thermostat und Abtauschalter oberhalb der Frontblende montiert, servicefreundlich angeordnete Maschineneinheit 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
serienmäßig mit 15 Tragrosten, 10 Stück B x T in mm: 608 x 500, 5 Stück B x T in mm: 667 x 500, optional mit Preisschiene ausstattbar 
4 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	GALAXY TB H205 3P

Sonderzubehör:
Kit Preisschienen, 18 Stück