Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	885 mm
Höhe:	2080 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	1544 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1507 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	190 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken 
sockelbaufähig 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
selbstschließende Volltür, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen 
zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste, 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
LCD-Touch-Display, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, 5 voreingestellte Temperatur- / und 
Luftfeuchtigkeitsstufen, 2 weitere möglich, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, 
USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-
relevanter Daten 
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 90 mm 
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern, 
die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen 

Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 4 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 703 Super Premium

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
Fleischabhängung
Pedaltüröffner Serie 702

HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33

***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller