Frischwarentheke

Außenmaße:
Breite:	3750 mm
Tiefe:	1148 mm
Höhe:	1190 mm

Ausstellfläche:	3,38 m²
Anzahl Türen
im Unterbau:	5

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	2 x 110 g
Anschlusswert:	1550 W / 230 V

steckerfertige Frischwarentheke mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. 
serienmäßig mit beschichtetem Verdampfer 
mit 5 Türen, Türanschlag links / links / links / links / rechts 
mit gekühltem Reservefach, bedienseitig Unterbaukühlung 
anbaufähig 
innen CNS 1.4301 
außen Frontblende in weiß (D90) kunststoffbeschichtet, Frontleiste aus Aluminium in grau 
Auslagefläche aus CNS 1.4310, T in mm: 900 
helle LED-Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar 
mit elektronischer Steuerung, Digitalanzeige 
automatische Abtauung durch Kompressorstop 
gerade Panoramafrontscheibe mit Hebemechanismus, zur einfachen Reinigung hochklappbar 
Arbeitsplatte aus Edelstahl, T in mm: 290 
serienmäßig mit Papierrollenhalter

Hinweis:
Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör).

Frontblenden in weiß mit Aluminiumleiste in grau. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in den anderen 
Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Enixe ist ebenfalls in den Versionen M1, Backwaren, Konditoreiprodukte oder als Bain-Marie
sowie Heiße Platte und zentralgekühlte Version auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ENIXE EI100-U 3750 M2

Sonderzubehör:
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Seitenteil für Serie ENIXE, links / rechts, B in mm: 40