Eiswürfelbereiter SDE 170 L
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413214515031 

- für Hohlwürfelproduktion
- integrierter Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1042
Tiefe (außen):	575
Höhe (außen):	981

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	630
Anschlusswert (Elektro):	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	24,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	110
Nettogewicht (kg):	94 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l/bei 10° dH mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)