Warmhalteschubladen

Außenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	585 mm
Höhe:	275 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Warmhalteschublade als Einbauversion 
mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der Vorderseite 
für 1 x GN-Behälter 1/1-150 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
stapelbar 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C   
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten

Hersteller:	NordCap
Typ:	HSW 011 E