COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank RC 600 GL
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451600500 

- für GN 2/1
- 1 x Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	775
Tiefe (außen):	756
Höhe (außen):	1900

Tiefe bei geöffneter Tür:	1476

Breite (innen):	596
Tiefe (innen):	572
Höhe (innen):	1628 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	600
Nettoinhalt (l):	446 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,75
Energieverbrauch/ annum:	329
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	106
Nettogewicht (kg):	93 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 502 x 200
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
4 x GN-Tragrost 2/1, bis zu 20 kg belastbar , B x T in mm: 650 x 530