Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1682 mm
Tiefe:	1110 mm
Höhe:	1352 mm

Bruttoinhalt:	1273 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-20 bis +2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	1800 W / 400 VAnschlusswert:	Abtauphase: 2640 W / 400 V
Energieverbrauch:	28,7 kWh / 24h

steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung für Eisschalen mit einer Höhe von bis zu 150 mm  
außen: lackiertes Holz in grau (RAL 7022) 
innen: Edelstahl 
kundenseitig mit doppelt verglaster Kippscheibe, beheizt 
Seiten mit Isolierglas, beheizt 
Version PLUS: ein Verdampfer, frontales doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem
Version PLUS1: zwei Verdampfer, rückseitiges einfaches Luftströmungs-Kühlsystem
Version PLUS2: zwei Verdampfer, rückseitiges doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem 
optimale Waren-Präsentation durch angeschrägte Warenauslage
Version PLUS: 11°
Version PLUS1: 3°
Version PLUS2: 0° (flach) 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 60 mm  
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung durch Zyklusinversion innerhalb sehr kurzer Zeit (5 - 6 Min) 
serienmäßig bedienseitig mit Schiebescheiben und 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:
Die Version 117 mit einer Höhe von 1170 mm ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Front- und Seitenblenden auch in den RAL-Farbtönen 9003 (weiß), 9005 (schwarz) lieferbar.
Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage. 

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SUPERCAPRI 2.0 VG 135-1682

Sonderzubehör:
Kit Rollen 170 / 220 Modell
Waffelhalter
Portionierspüle mit Wasseranschluss
Portionierspüle mit Dusche und Wasseranschluss
Halterung für Eis am Stiel, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Waffelhalter mit Toppings-Behälter
Tablett für Kuchen/Torten oder Eistorten, 250 x 360