Dry Aged Beef Vitrine FRS 150-FB-Z (Aufbau)
Datenstand: 12.07.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485303316-OM 

- Drehtüren, Isolierglas, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Vorrichtung zur Aufhängung / für Fleischreifeböden plus in Kombination (wählbar)
- abgerundete Innenwanne, Auslaufschutz
- elektronische Steuerung
- Drehzahlregelung der Lüfter, stufenlose Temperaturregelung
- Abtauregelung
- automatische Abtauung (Heißgas), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Optional Steckdose für Fleischwolf als Zubehör in 230 V oder 400 V. Innenverspiegelung oder Isolierglas von Seiten- oder Rückwand gegen Mehrpreis auf Anfrage 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	1300

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	453 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Vitrine: 2 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	60 - 95 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	289
Nettogewicht (kg):	255 

SONDERZUBEHÖR
LED-Beleuchtung, unter Zwischenbord, für FRS 150-FB
gelochter Einlegeboden FRS 150-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren
gelochtes Zwischenbord, 2-teilig, inkl. Halter, für FRS 150-FB