Kühl- | Tiefkühl-Container KTKC 2-2
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435200220 

- für GN 1/1-150
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit Auftischgeräten, Stärke in mm: 40
- 2 x Schublade für 2 x GN 1/1, gekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung je Schublade
- Hauptschalter, Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	905
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	865

Breite (Korpus):	905
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	780

Breite (innen):	630
Tiefe (innen):	510
Höhe (innen):	160 | 160 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	179
Nettoinhalt (l):	102 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9
Energieverbrauch/ annum:	3311
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	125
Nettogewicht (kg):	113 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS