COOL-LINE Kühl-/ Tiefkühl-Container

Außenmaße:
Breite:	1230 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	600 mm

Innenmaße:
Breite:	1000 mm
Tiefe:	565 mm
Höhe:	205 mm

Bruttoinhalt:	116 l

Temp.-Bereich:
bei 40 °C UT und 40 % RF:	+1 bis +4 °Cbei 40 °C UT und 40 % RF:	-21 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	270 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,39 kWh / 24h

steckerfertiger Kühl- / Tiefkühl-Container mit Umluftkühlung 
1 Kühl-/ Tiefkühl-Auszug, 3 x GN 1/1, umschaltbar 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Aufnahme von GN-Behältern bis 150 mm Höhe 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm 
werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung 
elektronische Steuerung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas 
verstärkte Arbeitsplatte zur Kombination mit Auftischgeräten 
austauschbarer Luftfilter 
4 Rollen, 2 davon feststellbar 

Hinweis: GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTKC 1-3