Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	710 mm
Tiefe:	835 mm
Höhe:	2050 mm

Innenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	707 mm
Höhe:	724/770 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1480 mm
Bruttoinhalt:	670 l

Temp.-Bereich:
im oberen Bereich:	-2 bis +10 °Cim unteren Bereich:	-2 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 90 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	250 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken 
hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer 
energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor 
2 selbstschließende Volltüren, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen 
zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griffleiste 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
2 getrennt regelbare Crio Tech Displaysteuerungen, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen 
und 1 Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, 
HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, Spritzwasserschutz, IPX5 
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, bis zu 75 mm 
bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, 
die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert, 
Tauwasserschale für unteres Abteil am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, 
Abtauung für untere Schale erfolgt elektrisch 
intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert 
wartungs- und servicefreundlicher Kondensator 
einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche 
auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit 

speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen 
4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör:
3 Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
3 Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402

Hersteller:	NordCap
Typ:	KK 702-2 Premium

Sonderzubehör:
Drahtkorb, GN 1/1-150, rilsaniert
Paar CNS-Auflageschienen für Serie 702 / 1402
Tragrost für Serie 702 und 1402, GN 2/1, CNS
Tragrost für Serie 702 / 1402, GN 2/1, grau rilsaniert
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR33
Fleischabhängung

Pedaltüröffner Serie 702

***Rollensatz (4 Stk.), Ø in mm: 180, davon 2 mit Feststeller