Weintemperierschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	573 mm
Höhe:	820 mm

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+5 bis +10 °Cbei 32 °C UT und 60 % RF:	+10 bis +18 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	200 W / 
Energieverbrauch:	0,397 kWh / 24h

Weintemperierschrank, steckerfertig 
außen schwarz lackiert 
innen schwarz plastifiziert 
bedingt einbaufähig* 
Glastür mit doppelt isoliertem UV-Schutzglas, Griffleiste, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung 
elektronisch getrennt regelbare Temperaturzone
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
austauschbarer Aktivkohle-Luftfilter gegen Schimmelbildung 
sehr leiser und erschütterungsfreier Gerätelauf 
statische Kühlung und Lüfter für Frischluftzufuhr bieten beste Bedingungen für die professionelle Weinlagerung 
serienmäßig mit 1 Präsentations-Holzrost, B x T in mm: 525 x 355 und 3 Präsentations-Holzrosten, 
B x T in mm: 525 x 440
Bodenfläche zur Aufnahme von liegenden Flaschen geeignet 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:
* Bei Einbau des Modells ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Schrank 
zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WG 45