Elektro-Konvektions-Ofen

Außenmaße:
Breite:	784 mm
Tiefe:	774 mm
Höhe:	634 mm

Elektro-Konvektionsofen (Umluft) 
außen: CHR 1.4016 
innen: CNS 1.4301 
Innenraum aus einem Stück gefertigt 
innenbelüftete Tür 
Dampfauslass auf der Rückseite der Backkammer 
Halogen-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung 
elektromechanische Steuerung
serienmäßig mit integriertem Auflagegestell zur Aufnahme von bis zu 4 Blechen / -Rosten EN 600 x 400 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKF 464 P

Sonderzubehör:
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, H in mm: 20 - KT9P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, Aluminium, perforiert - KTF8P/A (Lot: 6 pcs.)
***Blech, EN 600 x 400 mm, Aluminium, perforiert, gewellt, 5 Reihen - KTF9P (Lot: 6 pcs.)
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, verchromt - KG9P
***Grillrost, EN 600 x 400 mm, gewellt - KG5CPX (Lot: 6 pcs.)
***Gärschrank - EKL864
***Gärschrank mit Rollen - EKL864R
***Tisch zum Stapeln von 2 EKF 411 / 311 / 464 / 364 Öfen - EKT411D
***Untertisch für EKF 411 / 464 - EKTS411
***Untertisch für EKF 411 / 464 mit Rollen - EKTRS411
***Luftstromreduzierscheibe - EKRPA/A
***Montageset für zwei Geräte übereinander - EKKM4