Auftisch-Vitrine

Außenmaße:
Breite:	654 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	345 mm

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-10 bis -22 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	25 g
Anschlusswert:	95 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,8 kWh / 24h

steckerfertige Auftisch-Vitrine mit statischer Kühlung für drei 5 l-Eisschalen 
Innenwanne aus CNS 1.4301 
außen weiß plastifiziertes Stahlblech 
schließbare Glashaube mit Dichtungsprofil 
LED-Beleuchtung 
PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm 
mechanisches Thermostat 
manuelle Abtauung 
serienmäßig mit Trenngitter für Edelstahl-Eisschalen 5,00 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	MINI CREAM 3V LED

Sonderzubehör:
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120