Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1555 mm

Bruttoinhalt:	358 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,3 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
2 Glastüren, Schloss, 1 Griff je Tür, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
Innenbeleuchtung
Energiesparisolierung, 40 mm
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen, Außenthermometer und Betriebsanzeige
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

Serienzubehör:
5 Tragrost für Serie KU 380

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 380 2G

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie KU 380