Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	824 mm
Tiefe:	630 mm
Höhe:	1247 mm

Bruttoinhalt:	218 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-18 bis -14 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	555 W / 230 V
Energieverbrauch:	6,3 kWh / 24h

steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung 
innen  und außen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas inkl. Prallscheibe, 
bedienseitig mit aufklappbarer, gerader Plexiglasabdeckung 
Blende mit LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung auf energiesparender Heißgasbasis 
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240
oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt 
doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich 
serienmäßig mit 4 Rollen 

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	Fiji 4 - 2.0

Sonderzubehör:
Eisschalenhalter (nur 4,7 l) für Modell 4
Schwammablage
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
*Edelstahl-Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eishörnchensilo EHS 808
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Edelstahl-Halterung für Einbauspülen Typ ISETTA / FIJI / SAMOA / ISABELLA