Wandkühlregal ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM
Datenstand: 24.01.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863500300-1 
 
Keine Produktbeschreibung vorhanden. 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1110 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	354 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 100 (1x), SLIM 180 (2x) und SLIM 300 (3x), 12 Unterteiler
Drehtüren für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), frontseitig, 2 Drehtüren, Türanschlag aus Frontansicht links, rechts
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Glastür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, weißer Rahmen, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 300 / SLIM 300, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Innenseitenteil-Verspiegelung (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, Tiefe in mm: 645, zur Anbringung an ein serienmäßiges geschlossenes Seitenteil, AUFPREIS
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, PVC (CNS-Optik), Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
Jalousie für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), abschließbar, motorisiert, weißes PVC, Maßänderung beachten: H + 318 mm, T + 21 mm
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 2700 - 3000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), pro Regalboden, 4500 - 5000 K
Nachtrollo, manuell, für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x)
Panoramaseitenteil (1 Stk.) für Serie ALASKA SLIM, T in mm: 645, Mehrpreis
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 100 / SLIM 100 (1x), 180 / SLIM 180 (2x) und 300 / SLIM 300 (3x), Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Rollen, schwenkbar (4 Stk.) für Serie ALASKA und ALASKA SLIM Modell 240 bis 360, Lieferumfang beinhaltet außerdem 2 Stellfüße zur festen Positionierung, Maßänderung beachten: H + 56 mm
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Drehtüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Tür
Schloss (1 Stk.), für frontseitige Thermoglas-Schiebetüren für Serie ALASKA und ALASKA SLIM, jeweils 1x pro Türpaar, bitte beachten: bei den Modellen 240 / 300 / 360 werden jeweils 2 Stück benötigt
Steuerung, elektronisch, +3 bis +5 °C, inkl. Schnittstellenkit RS485
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für zentralgekühlte ALASKA 150 / 180 / 300 / 360 und SLIM 150 / SLIM 180 / SLIM 300 / SLIM 360, bitte beachten, dass dieses Zubehör den gesamten Unterbau ausfüllt
Thermoglas-Schiebetüren für ALASKA 300 / SLIM 300, frontseitig, selbstschließend
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Aluminium-Rahmen und CNS-Paneel, bitte beachten: Handgriff steht 70 mm vor, Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar, optional mit Schloss gegen Aufpreis
Volltür für ALASKA 150 / SLIM 150 (1x) und 300 / SLIM 300 (2x), rückseitig, Weiß, bitte beachten: Der Handgriff steht 70 mm vor, die Tür ist nicht mit einer manuellen Jalousie kombinierbar. Türanschlag bitte angeben, Schloss optional