Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	602 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	513 mm
Tiefe:	441 mm
Höhe:	702 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1153 mm
Bruttoinhalt:	180 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +15 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,898 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 819 mm) und Frontbelüftung 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür 
innen aus weißem Polystyrol 
tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griff, Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung 
mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche 
serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430
und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 185 I

Sonderzubehör:
Edelstahlboden
Fass-Rammschutz
Tragrost für Serie FKU und UKU
Bodenrost für Serie FKU und UKU