Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	680 mm
Tiefe:	655 mm
Höhe:	2090 mm

Innenmaße:
Breite:	585 mm
Tiefe:	495 mm
Höhe:	1515 mm

Bruttoinhalt:	469 l

Temp.-Bereich:
:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	80 g
Anschlusswert:	295 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,62 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol
robuster, tiefgezogener Innenbehälter
beleuchtetes Werbe-Display 
Glastür, mit Aluminium-Rahmen-Elementen an den Seiten, Türanschlag rechts, wechselbar, Griff aus Kunststoff 
Schloss, Magnetdichtung(en)
vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar 
Energiesparisolierung, 40 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
je Tragrost auch 3 Sechserpacks Bier quer angeordnet möglich 
serienmäßig mit 6 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 574 x 405, bis zu 55 kg belastbar 
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 450 G

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 450 G
Scannerschiene für KU 450 G