Weinlagerschrank

Außenmaße:
Breite:	820 mm
Tiefe:	756 mm
Höhe:	1966 mm

Innenmaße:
Breite:	685 mm
Tiefe:	555 mm
Höhe:	1400 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1546 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	240 W / 
Energieverbrauch:	0,56 kWh / 24h

Weinlagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
für bis zu 260 Bordeaux-Flaschen, stehend 
außen und innen schwarz 
Doppelglastür mit Schloss 
energiesparende LED-Innenbeleuchtung, Farbton: warm-weiß 
Isolierung bis zu 60 mm stark 
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
automatische Abtauung 
verdampferfreier Innenraum   
4 justierbare Stellfüße

Hinweis:
Der Frontrahmen ist auch in hellem und dunklem Holz sowie dem Farbton Silber.
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull wird ein spezielles Ventil ab Werk benötigt. Bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	WINE BLACK