Kühl- / Tiefkühlkombination

Außenmaße:
Breite:	1250 mm
Tiefe:	830 mm
Höhe:	2124 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1476 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	Kühlen: -1 bis 5 °Cbei 25 °C UT und 60 % RF:	Tiefkühlen: -25 bis -15 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	1553 W / 230 V

Kühl- / Tiefkühl-Kombinationsschrank, steckerfertig
zur gleichzeitigen Verkaufspräsentation von Kühl- und Tiefkühlware
außen ABS-Kunststoff mit einem Finish in Grau
innen Kunststoff mit einem Finish in Grau
2 Glas-Drehtüren, extrahoch
vertikal angeordnete LED-Beleuchtung
automatische Abtauung
serienmäßig je Türabteil 5 Regalböden, B x T in mm: 600 x 450, grau plastifiziert und 1 Bodenauslage

Serienzubehör:
1 Bodenrost für KU 1200 G-SD
20 Tragrosthalter für KU 1000 / 1200 G-SD
4 Schweres Tragrost für KU 1200 G-SD

Hersteller:	NordCap
Typ:	CD 140