Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	747 mm
Tiefe:	791 mm
Höhe:	1864 mm

Innenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	581 mm
Höhe:	1510 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1448 mm
Bruttoinhalt:	583 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +15 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	150 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen weiß 
innen aus Polystyrol
robuster, tiefgezogener Innenbehälter mit verschließbarem Reinigungsablauf
Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm 
Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
elektronische Steuerung außen in der Frontblende, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
Energiesparisolierung, 50 mm
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
energiesparende Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530
und 1 Bodenrost, B x T in mm: 605 x 325, verzinkt 
4 justierbare Stellfüße (+30 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 570 W

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie GKv und UKU, verzinkt

Tragrost für Serie GKv und UKU, weiß