COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	775 mm
Tiefe:	716 mm
Höhe:	1900 mm

Bruttoinhalt:	600 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +8 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	70 g
Anschlusswert:	128 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,75 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen Stahlblech, weiß lackiert
innen weiß
Volltür, Schloss, selbstschließend, Türanschlag rechts
Energiesparisolierung, bis zu 70 mm
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung
serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 502 x 200

Hersteller:	NordCap
Typ:	RC 600 GL