Frischwarentheke

Außenmaße:
Breite:	3205 mm
Tiefe:	1115 mm
Höhe:	1230 mm

Ausstellfläche:	2,22 m²
Anzahl Türen
im Unterbau:	4

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +4 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	600 g
Anschlusswert:	706 W / 230 V
Energieverbrauch:	13,9 kWh / 24h

steckerfertige Frischwarentheke mit Umluftkühlung 
außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert, Dekorblende in weiß, RAL 9016 
innen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau RAL 9006 lackiert 
Unterbaukühlung mit 4 Türen 
temperierte, gebogene Frontverglasung, zur einfachen Reinigung nach vorne kippbar 
helle Beleuchtung oben, unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar 
Tauwasserauffangwanne, automatische Abtauung 
robuste, graue Wagenstoßleiste 
Verdampferabdeckung und Auslagefläche aus Edelstahl 1.4301 
kratzfeste Arbeitsplatte, 310 mm tief 
serienmäßig inkl. Seitenteile, anbaufähig

Hinweis:
Blenden optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Zentralgekühlte Modelle und Ausführungen SB, Bain Marie, Brotwaren und Ecken auf Anfrage.

Zusatzinfo im Internet unter www.nordcap.de/giove.pdf

Serienzubehör:
1 Seitenteil links, alle GIOVE-Modelle
1 Seitenteil rechts, alle GIOVE-Modelle

Hersteller:	NordCap
Typ:	GIOVE II-320-M UM

Sonderzubehör:
Seitenteil links, alle GIOVE-Modelle
Seitenteil rechts, alle GIOVE-Modelle
Zusammenbausatz, alle GIOVE-Modelle
Arbeitsplatte aus Edelstahl GIOVE 320, Aufpreis
Arbeitsplattenerweiterung 350 mm
Arbeitsplattenerweiterung 700 mm
Edelstahlregalboden, 1-stufig
Auslagefläche, CNS, 1stufig 60 mm hoch, für GIOVE 2 320
Auslagefläche, CNS, 2stufig 30/60 mm hoch für GIOVE 2 320
elektrischer Abtauung GIOVE 320 steckerfertig, Aufpreis
Poly-Hack-/ Waagebrett 400 x 400 mm, für Geräte mit Schiebetür
Frontbeleuchtungskit für Modell 320
Hack- und Waagebrett für Verlaengerung aller GIOVE
Papierrollenhalter, verschiebbar
Schiebetüren aus Plexiglas für die Bedienseite GIOVE 320
Poly-Hack-/ Waagebrett 400 x 400 mm
Zwischenseitenteil (thermische Trennung), alle GIOVE 2-Modelle
Steckdose 230 V, 16 A für Modell 320
Taschenablage für Modell 320
Verkleidung in Sonderfarbe GIOVE 320
Trennscheibe aus Glas, fest, über die komplette Höhe für Standard-Auslage GIOVE 2
Zwischenetage aus Glas für Modell 385
Kleingeldplatte aus Plexiglas