Salatbar

Außenmaße:
Breite:	2144 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	1288 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +8 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	2 x 150 g
Anschlusswert:	494 W / 230 V

steckerfertige Salatbar mit Umluftkühlung 
außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge 
leicht wechselbare Außenverkleidung und Unterbau mit laminiertem, strukturiertem Holzdekor 
Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl 
innen CNS 1.4301 
Innenwanne mit Luftleitblechen zur Aufnahme von GN-Behältern bis 150 mm Höhe 
mit feststehender Glasabdeckung, kundenseitiger Frontverglasung und geschlossenem Unterbau 
helle und energiesparende LED-Beleuchtung unter der oberen Ablage, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung und Hauptschalter, Digitalanzeige, gut erreichbar an der Lichtbrücke positioniert, 
Display mit 30% größeren Ziffern 
manuelle Tauwasserentleerung, Tauwasserschale unter der Innenwanne, automatische Abtauung 
Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung leicht entnehmbar 
serienmäßig mit 4 Rollen, größere Rollen auf Anfrage

Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch in Hemlock, CNS oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar.
Bitte gewünschte Farbvariante bei Bestellung angeben.

Hersteller:	NordCap
Typ:	TR-BLUE 6/1-UMLUFT SERVICE

Sonderzubehör:
Version SERVICE mit zusätzlicher Seitenverglasung re/li
Tablettrutsche kurz, f. BLUE, Inox (ab 01.03.2019)
GN 1/1 - 200