COOL-LINE-Kühl-/ Tiefkühl-Kombination

Außenmaße:
Breite:	560 mm
Tiefe:	670 mm
Höhe:	1725 mm

Bruttoinhalt:	260 l

Temp.-Bereich:
:	Kühlung 0 bis +8 °Cbei 32 °C UT und 60 % RF:	Tiefkühlung -18 bis -26 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	44 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,54 kWh / 24h

Gewerbekühl-/Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz 
innen: weiß 
2 Volltüren, Türanschlag rechts, werkzeugfrei wechselbare Dichtung(en) 
Cyclopentan-Hartschaum Isolierung
manuelle Thermostatsteuerung zur Temperaturregelung 
automatische Abtauung (Kühlabteil) 
manuelle Abtauung (Tiefkühlabteil) 
2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorne 
unterer Kühlbereich mit LED-Beleuchtung seitlich im Innenraum, 
inkl. 3 justierbaren Ebenen aus Sicherheitsglas, 1 transparente Schublade 
oberer Tiefkühlbereich mit 1 entnehmbarem Tragrost und 1 Kunststoff-Form für Eiswürfel

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTK 275 RETRO