COOL-LINE-Kühl-/ Tiefkühl-Kombination

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	620 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	500 (oben) / 500 (unten) mm
Tiefe:	450 (oben) / 450 (unten) mm
Höhe:	900 - 920 (oben) / 640 (unten) mm

Bruttoinhalt:	319 l

Temp.-Bereich:
:	Kühlung +2 bis +8 °Cbei 32 °C UT und 60 % RF:	Tiefkühlung -18 bis -26 °C
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert:	140 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,74 kWh / 24h

Gewerbekühl-/Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
außen: Edelstahl-Effektlack 
innen: weiß 
2 Volltüren, Türanschlag rechts, wechselbar 
mechanisches Thermostat zur Temperaturregelung 
automatische Abtauung 
manuelle Abtauung 
2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorne 
oberer Kühlbereich mit LED-Beleuchtung, inkl. 2 robusten Tragrosten, 1 Bodenrost und 1 Flaschenhalter 
unterer Tiefkühlbereich mit 3 transparenten TK-Abteilen, davon 2 entnehmbar und 1 mit FAST-FREEZE Modus

Hersteller:	NordCap
Typ:	KTK 34 INOX