Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2580 mm
Tiefe:	890 mm
Höhe:	2000 mm

Ausstellfläche:	7,8 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +5 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert:	172 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,5 kWh / 24h

zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, Wurstwaren etc. 
außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR) 
innen weiß 
kanalisierbar 
890 mm Bautiefe, 392 mm Fronthöhe, anbaufähig 
kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
geschlossene Seitenpaneele, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten 
helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, geschützt auf der Kopfblende montiert 
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung 
mit vorinstalliertem Expansionsventil R 449A 
5 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief

Hinweis:
Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz. Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 
5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Serienzubehör:
1 Seitenteil geschlossen EURO BALI-T links
1 Standard geschlossen EURO BALI-T rechts

Hersteller:	NordCap
Typ:	Euro Bali-T 890-2000 2500 M2

Sonderzubehör:
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, rilsaniert
Panorama Seitenteil links
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90
Panorama Seitenteil rechts
Bodengitter Kit, verstellbar, B in mm: 2500
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 30 (1250)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50 (1250)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 30 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50 (1250)
Warenstopper, Plexiglas, T x H in mm: 400 x 80 (1250)
Seitenteil geschlossen EURO BALI-T links
Standard geschlossen EURO BALI-T rechts
Steuerung, Full-System Dixell für EURO BALI
Umrüstkit Beleuchtung T5 2500 M2, 5 Etagen und Decke, EURO BALI-T
Umrüstkit Beleuchtung T5 2500 M1, 5 Etagen und Decke, EURO BALI-T