Speiseeisvitrine

Außenmaße:
Breite:	1340 mm
Tiefe:	814 mm
Höhe:	1354 mm

Anzahl Türen
im Unterbau:	1
Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-16 bis -14 °CReservefach:	bis zu -16 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	510 g
Anschlusswert:	1250 W / 230 VAnschlusswert:	Abtauphase: 1360 W / 230 V

steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
innen pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß  
außen Frontdekorblende in weiß und gelochtem Edelstahlblech, Seitenteile in grau 
Kippbare Frontscheibe, gebogen, aus temperiertem Sicherheitsglas 
helle und kostensparende LED-Innenbeleuchtung, ohne Wärmeabgabe auf die Ware 
Energiesparisolierung, 60 mm 
automatische Abtauung durch auf energiesparender Heißgasbasis 
doppeltes, leistungsstarkes Verdampfersystem für eine gleichmäßige Temperatur 
extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 150 
Reservefach mit Tür und abgerundeter Griffmulde nicht gesondert regelbar,
nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet 
serienmäßig bedienseitig mit Nachtrollo und 4 Rollen, 2 davon feststellbar

Weitere Dekorblenden gegen Mehrpreis auf Anfrage. 

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BERMUDA VIEW LX 10 UM

Sonderzubehör:
Schwammablage
Eishörnchensilo EHS 808
*Edelstahl-Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Eishörnchensilo EHS 4
Eishörnchensilo EHS 8
Portionierspüle TYP 54 einbaufähig, Edelstahl, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle TYP 5416 einbaufähig, Edelstahl, mit Portionierdusche und Wasserablauf