Kälteaggregat TYP 3 R-290
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710802015-G-M-0 

- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- Anschlusskabel
- elektronische Steuerung
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	768
Höhe (außen):	1910

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,77 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,61 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115