Regenerationsofen GRE 060 T XXS
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437043060 

- für GN 2/3, Einschub längs
- zum Regenerieren von gekühlten Speisen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör), wahlweise auch für Wandmontage verwendbar
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Warmhaltefunktion, Vorheizfunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Sperrsystem mit Kennwort, IoT-Schnittstelle (optional), WLAN-Schnittstelle (optional), QR-Code-Rezeptleser (optional)
- Selbstdiagnosesystem, programmierbare Garphasen
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Wassertank gegen Aufpreis möglich. Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Modell mit eingebautem Selbstreinigungssystem auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden. Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	610
Höhe (außen):	854

Tiefe bei geöffneter Tür:	1369

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	90 

SONDERZUBEHÖR
Doppelglastür, mit Beleuchtung, für Serie GRE
Einhängegestell, für 5 x GN 2/3, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 060 GRE
Handbrause
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
QR-Code-Scanner, zur digitalen Rezeptübernahme und Prozesssteuerung
Stapelkit, für Modell 060 GRE
Türanschlagwechsel, für Serie GRE, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten
Unterbau Wassertank, mit Schubladen, für Wasser und Kondenswasser, 4,0 + 4,0 l, für Serien GRE C und E
WLAN-Schnittstelle
einstellbare Lüfterdrehzahl