Fischkühltheke CALI P3 MM 1875
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44112187552 

- zur Kühlung und Präsentation von frischem Fisch und Meeresfrüchten auf Eis
- Modulsystem, kanalisierbar
- 2 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 565, hochklappbar, Glasseitenteile
- Arbeitsplatte, Edelstahl, Stärke in mm: 260
- LED-Innenbeleuchtung (oben), 4000 K (Neutralweiß)
- Innenwanne 5° kundenseitig angeschrägt, T in mm: 1055, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Temperaturregelung, Thermostat
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1220
Höhe (außen):	1200

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	20
Energieverbrauch/ annum:	171 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	235 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierung-Kit, für Serie CALI P3 MM, für Modelle mit gleicher Ausführung
LED-Beleuchtung, 4000 K, (pro lfdm)
Messerhalter
Papiertasche, Edelstahl, (pro lfdm)
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für CALI P3 MM 1875
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für CALI P3 MM 1875
Schiebescheiben, Plexiglas, rückseitig
Schneidbrett, Polyethylen, B x T in mm: 600 x 500
Trenn-Seitenteil für Kanalisierung, für Modelle mit verschiedener Ausführung (gekühlte und warme Theke)
Waagenhalter, Edelstahl, B x T in mm: 450 x 400
hohe Trennscheibe
niedrige Trennscheibe