Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	701 mm
Tiefe:	641 mm
Höhe:	1766 mm

Innenmaße:
Breite:	610 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	1450 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1310 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 32 °C UT und 60 % RF:	0 bis +10 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 85 %
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	105 g
Anschlusswert:	130 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm 
außen CHR 1.4016 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter 
17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18  
Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar 
Schloss, Griff, Magnetdichtung(en) 
Innenbeleuchtung   
elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Energiesparisolierung, 45 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet 
serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 
4 justierbare Stellfüße aus CNS (150 mm)

Hinweis:
Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.

Serienzubehör:
2 EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 400-G CHR

Sonderzubehör:
EN-Tragroste (2 Stk.), weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
Rollensatz, B x T x H in mm: 140 x 85 x 155, 4 Stück (davon 2 feststellbar)