COOL-LINE-Kühlschrank

Außenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	830 mm
Höhe:	2010 mm

Innenmaße:
Breite:	533 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	1400 mm

Bruttoinhalt:	520 l

Temp.-Bereich:
bei 35 °C UT und 70 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	95 g
Anschlusswert:	315 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,53 kWh / 24h

steckerfertig mit Umluftkühlung
Sichtseiten innen und außen aus CNS 1.4301
verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken
15 Auflagerippen in die Seitenwände integriert
3 Tragroste GN 2/1, grau rilsaniert in Serie
selbstschließende Tür mit Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und Schloss
Türanschlag rechts, wechselbar
LED-Innenbeleuchtung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung mit Heißgas

Serienzubehör:
3 Auflageschienen (Paar)
3 Tragrost für KU/TKU 710

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 715

Sonderzubehör:
Tragrost für KU/TKU 715