Warmhalteschrank

Außenmaße:
Breite:	755 mm
Tiefe:	855 mm
Höhe:	1010 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Warmhalteschrank mit statischem Beheizungssystem 
Innenraum für 16 x GN 1/1 oder 8 x GN 2/1, Abstand 75 mm 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür mit Magnetverschluss, Türanschlag links, nur werkseitig ohne Aufpreis wechselbar, bitte bei Bestellung angeben 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung, Temperatur regelbar von 30 - 120 °C   
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung 
Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug an Vorderseite 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
mit umlaufender Stoßleiste 
4 Rollen, davon 2 mit Bremse

Hinweis:
Optional als Durchreichemodell erhältlich, bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HHT 082 E