Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	2580 mm
Tiefe:	1000 mm
Höhe:	2300 mm

Ausstellfläche:	8,14 m²
Bruttoinhalt:	3410 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	R-744
Anschlusswert:	1500 W / 230 V
Energieverbrauch:	19 kWh / 24h

steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung 
außen: lackiertes Stahlblech, Farbton RAL 7038 
innen: weiß lackiertes Stahlblech 
inkl. Panorama-Seitenteile 
je nach Modell mit 2-6 Drehtüren aus Isolierglas 
Energiesparisolierung, 40 mm 
LED-Innenbeleuchtung an den Regalböden, 4000K 
elektronische Steuerung 
Abtauung durch Kompressorstop 
automatische Tauwasserverdunstung 
hermetischer Kompressor 
serienmäßig mit 6 beleuchteten Regalböden, T in mm: 500 (maximale Belastbarkeit: 165 Kg/m²) und Preisschienen 
1 Bodenauslage, T in mm: 656, mit Preisschiene

Hinweis: 
Varianten in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle in T in mm: 850 auf Anfrage erhältlich. 
Türbeleuchtung gegen Aufpreis erhältlich, bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	PANDA 250 4P H225

Sonderzubehör:
*verspiegelte Seitenteile (2 Stk.), für PANDA 250 4P H205 und 375 6P H225
*LED-Regalbeleuchtung, für PANDA 250 4P
*Regal (1 Stk.), für PANDA 250 4P