Pizzakühltisch

Außenmaße:
Breite:	1470 mm
Tiefe:	720 mm
Höhe:	830 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1190 mm
Bruttoinhalt:	264 l

Temp.-Bereich:
:	0 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	82 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	75 g
Anschlusswert:	177 W / 230 V

steckerfertiger Pizzakühltisch mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 
30 mm starke Arbeitsplatte aus Granit (Art: Rosa Moncao) hinten und seitlich 150 mm aufgekantet 
Innenraum zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet 
mit 2 selbstschließenden Türen, CNS-Griffleisten, Magnetdichtungen 
1 kleine ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach 
elektronische Steuerung, manuelle Umschaltung von statischer Kühlung auf Umluft 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Innenraum mit abgerundeten Ecken 
höhenverstellbare CNS-Füße (140 / 210 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	PT 2

Sonderzubehör:
Paar Auflageschienen CNS für SL 1-BLG
EN Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
Rollenkit für Modell 1470
Rollenkit für Modell 1600/1980/2490/3000
Tragrost, EN 600 x 400, grau rilsaniert