Umluft-Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	615 mm
Höhe:	830 mm

Innenmaße:
Breite:	440 mm
Tiefe:	435 mm
Höhe:	670 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1185 mm
Bruttoinhalt:	134 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	+1 bis +15 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	120 W / 230 V
Energieverbrauch:	0,698 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen weiß 
innen aus weißem Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
Rippen für den individuellen Rosteinschub 
unterbaufähig durch Frontbelüftung 
selbstschließende Volltür, Türanschlag wechselbar 
Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en) 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende, Tür- und Temperaturalarm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
zuschaltbare Ventilatoren 
serienmäßig mit 3 Tragrosten, verzinkt, bei 90° Türöffnung entnehmbar 
2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:
Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder eine höhere Nischenhöhe 
zu gewährleisten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	UKU 165 W

Sonderzubehör:
Tragrost für Serie FKUv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 475 x 420