Gewerbekühlschrank UKU 570 W
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405257000 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- 1 x Volltür, Schloss, Gebläseabstellung bei Türöffnung, Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1864

Tiefe bei geöffneter Tür:	1448

Breite (innen):	650
Tiefe (innen):	581
Höhe (innen):	1510 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	583
Nettoinhalt (l):	437 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	785
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	87 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325
4 x Füße, justierbar
4 x GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 

SONDERZUBEHÖR
GN-Tragrost 2/1, für Serie UKU, verzinkt, transparent beschichtet, B x T in mm: 650 x 530
GN-Tragrost 2/1, für Serie UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530