COOL-LINE-Universalkühltisch

Außenmaße:
Breite:	900 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	865 mm

Innenmaße:
Breite:	830 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	500 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1080 mm
Höhe mit Füßen:	880 mm
Bruttoinhalt:	260 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	68 g
Anschlusswert:	155 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,12 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
außen: CNS 1.4301 
innen: CNS 1.4301 
2 Türen, Magnetdichtungen 
mit Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
eingeschäumter Verdampfer
serienmäßig ein GN-Tragrost 1/1 je Türabteil
4 verstellbare Füße

Hersteller:	NordCap
Typ:	KT 9 2T