Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	390 mm
Tiefe:	515 mm
Höhe:	640 mm

Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	240 g
Anschlusswert:	350 W / 230 V
Energieverbrauch:	14,5 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter 
mit integriertem XSAFE-System zur Beseitigung von 99% der Viren und Bakterien, zur Verhinderung der Bildung von Schleim und Schimmel und zur Erhöhung der Lebenszeit des Gerätes um ca. 30%
außen Edelstahl 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz 
innen Behälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen 
Vollwürfelgröße B x T x H in mm ca: 30 x 30 x 34 (Zylinderform)
vollautomatische Produktionssteuerung 
integriertes Reinigungssystem 
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung 
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen 
Kondensatorlüfter 
doppeltes Abtausystem 
alle schmutzanfälligen Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke von vorn ausbaufähig 
serienmäßig mit 1 x Anschlussschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel 
installierter Abflussstutzen 

Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SCE 30 W XSAFE

Sonderzubehör:
Fresh Mini