COOL-LINE-Eiswürfelbereiter

Außenmaße:
Breite:	334 mm
Tiefe:	457 mm
Höhe:	597 mm

Höhe mit Füßen:	599 mm
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	200 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,6 kWh / 24h

Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
wassergekühlt
Hohlwürfelgröße ca. 35 x 29 x 36 mm
außen: Edelstahl DIN 1.4509
innen: Innenbehälter aus Polyäthylen mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen
vollautomatische Produktionssteuerung
integriertes Reinigungssystem
abgerundeter Kantenschutz
Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
Kondensatorlüfter
doppeltes Abtausystem

Hinweis:
alle wasserführenden Komponenten sind für Service- und Reinigungszwecke leicht erreichbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	SDE 24 W

Sonderzubehör:
Fresh Mini