Einfahr-Warmhalteschrank

Außenmaße:
Breite:	1150 mm
Tiefe:	1100 mm
Höhe:	1950 mm

Innenmaße:
Breite:	780 mm
Tiefe:	965 mm
Höhe:	1860 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 90 °C

Einfahr-Warmhalteschrank mit Umluft-Beheizungssystem 
HHFF 20 E: Innenraum für 20 x GN-Behälter 1/1-65 
HHFF 40 E: Innenraum für 40 x GN-Behälter 1/1-65 
zur Aufnahme von Hordengestellen, mit Stoßschutz im Garraum 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Volltür mit 3-Punkt-Verschluss 
Energiesparisolierung 35 mm, hitze- und alterungsbeständige Dichtung(en) 
elektronische Steuerung mit LCD Touchscreen zur Regelung von Temperatur, Zeit und Feuchtigkeit
mit Startverzögerung 
Temperatur regelbar von 30 - 90 °C, Sicherheitsthermostat für den Garraum 
autoreverser Lüfterbetrieb für gleichmäßige Regenerationsergebnisse 
wartungsfreundlich leicht erreichbare Verkabelung und Komponenten 
automatische Entlüftungen für den Feuchtigkeitsabzug 
akustisches Signal am Ende des Garzyklus 
Festwasseranschluss  
flacher Edelstahlboden

Hinweis:
Lieferung ohne Hordengestell. 
Optional als Durchfahrmodell oder mit CLIMACHEF-System erhältlich, bitte sprechen Sie uns an.

Hersteller:	NordCap
Typ:	HHFF 40 E