Gewerbetiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	640 mm
Höhe:	1840 mm

Innenmaße:
Breite:	470 mm
Tiefe:	440 mm
Höhe:	1545 mm

Bruttoinhalt:	300 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-24 bis -14 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	85 g
Anschlusswert:	570 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,41 kWh / 24h

Gewerbetiefkühlschrank mit bewegter Kälte (statische Kühlung mit unterstützendem Lüfter), steckerfertig
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus schwarzem Polystyrol
beheizte Glastür, Türanschlag rechts
Bügelgriff, Schloss, Magnetdichtung(en)
LED-Innenbeleuchtung
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen,
Außenthermometer und Betriebsanzeige
manuelle Abtauung
6 Verdampferroste, B x T in mm: 470 x 413
2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen hinten

Hersteller:	NordCap
Typ:	TK 385 G BLACK