MORETTI Konvektionsofen

Außenmaße:
Breite:	850 mm
Tiefe:	1065 mm
Höhe:	698 mm

Energieverbrauch:	3,5 kWh pro Betriebsstunde

MORETTI Professional Konvektionsofen der Bakery-Line serieF 
zur Aufnahme von 5 x EN-Blechen 600 x 400mm Abstand zwischen den Auflageschienen 97mm 
elektronische Steuerung mit Speicher für 200 Backprogramme, Zuschaltung von Dampf mit Timerfunktion oder manuell, Selbstdiagnose-Funktion mit visueller Anzeige der Fehlermeldungen
Arbeitstemperatur stufenlos regelbar bis 270 °C, permanente Überwachung durch Temperaturfühler  
Umluftfunktion durch Radialventilator mit Umkehrfunktion  
Halogen-Innenbeleuchtung, leicht austauschbar 
Tür mit Doppelverglasung und gehärteter Scheibe, inneres Glas aufklappbar für vereinfachte Reinigung 
Dampfauslass manuell per Ventil regelbar

Hersteller:	NordCap
Typ:	F45E