Warmhalteschrank HHF 110 K
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437035110 

- für GN 1/1, Einschub längs
- zum Regenerieren und zum Warmhalten von Speisen
- Multifunktionsgerät
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, Sicherheitsventil
- 1 x Glastür, Doppelverglasung, Magnetverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, ergonomische Griffleiste, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- LED-Innenbeleuchtung
- integriertes Entwässerungssystem
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Vorheiz-, Warmhalte- und Abkühlfunktion, Warmhalten über Standardprogramm oder Kerntemperaturfühler, Regeneration zeitgesteuert oder über Kerntemperaturfühler, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Speicher- und Abruffunktion für Programme, Wertanpassung über Auf-/Ab-Tasten, akustisches Signal am Ende des Zyklus, manuelle Tastensperre, WLAN-Schnittstelle (optional)
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Kondensatbehälter mit der Entwässerungsanlage verbunden, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem Gerät kann ein Einhängegestell GN 1/1 (Standardausführung) ab Werk ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell GN 1/1 mit vergrößertem Einschubabstand ersetzt werden. Nachträgliche Umrüstung der Einhängegestelle nur auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	845
Höhe (außen):	1062

Tiefe bei geöffneter Tür:	1359

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	95 

SONDERZUBEHÖR
Einhängegestell, für 8 x GN 1/1, Einschub-Abstand in mm: 80, für Modell 110 HHF
WLAN-Schnittstelle
eingebauter Wassertank, 2,0 L, für Modelle 061 / 106 GRE und Serie HHF K