Panorama-Kühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	810 mm
Tiefe:	643 mm
Höhe:	1225 mm

Bruttoinhalt:	250 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-1 bis +5 °C
rel. Luftfeuchte:	75 %
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	516 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,2 kWh / 24h

steckerfertige Panorama-Kühlvitrine mit Umluftkühlung und 5-seitigem Glaseinblick 
außen Aluminium, silber lackiert 
innen Kunststoff in lichtgrau 
Thermoverglasung 
Innenraum für EN 600 x 400 mm geeignet 
Tür mit Magnetdichtung und Türgriff aus Aluminium, Türanschlag (standardmäßig rechts) ab Werk wechselbar 
LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt und gesondert schaltbar 
Polyurethan-Hartschaumisolierung 
elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige, Spritzwasserschutz 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
geräuscharmer Laufbetrieb durch Hochleistungskompressor 
Rahmenprofile energiesparend isoliert 
Luftleitblenden für die Gewährleistung einer einheitlichen Temperatur im gesamten Innenraum 
serienmäßig mit 4 Glasetagen, B x T in mm: 600 x 400, davon 3 höhenverstellbar 
4 Rollen, 2 davon feststellbar

Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an.
Die Vitrinen der Serie "PV" gibt es gegen Aufpreis auch mit Linksanschlag ab Werk. Bitte bei Bestellung angeben.
Tiefkühlmodelle der Serie "PV" sind auf Anfrage lieferbar.

Hersteller:	NordCap
Typ:	PV 250 LED